Netzwerke und Verteilte Systeme | Übung #7 | WS 2002/2003
Name: | Matr.-Nr:
abzugeben am 3. 12. 2002 | Gruppe:

[Zurück zur LVA-Leitseite] [Zurück zur Übungs-Übersicht]

Übung 19: IP, ARP, ICMP, PING, TRACEROUTE (<= 2 Seiten. Fassen Sie sich kurz, lassen Sie aber nichts wichtiges weg!)

1. IP-Adressen und Subnetting:
   Was ist an folgenden Client-Einstellungen falsch (Nehmen Sie die IP-Adresse als korrekt an)? Bitte zeigen Sie die Fehler / Ungereimtheiten auf und korrigieren Sie, soweit möglich:

   IP-Adresse: | 140.78.131.128
   ACHTUNG: FEHLERHAFT!
   Subnetmask: | 254.255.255.192
   Default Gateway: | 140.78.132.31
   DNS-Server 1: | 127.3.4.9
   DNS-Server 2: | 10.78.2.3
   WWW-Proxy: | 192.168.256.2
   POP3-Server: | 237.25.3.7
   SMTP-Server: | 253.78.10.5
   ACHTUNG: FEHLERHAFT!

   Jeweils eine kurze Anmerkung bzw. Schlagworte genügen hier völlig. Bitte schreiben Sie nicht mehr als max. zwei Zeilen pro Eintrag.
2. Routen:
   Stellen Sie mittels TRACEROUTE fest, wie die Route Ihres Rechners zu www.linux.org läuft. Dokumentieren Sie dazu einfach den Output mittels Cut and Paste.
3. ARP:
   Kommunizieren Sie mittels Web-Browser mit www.fim.uni-linz.ac.at. Ist die MAC-Adresse dieses Rechners dann in Ihrem ARP-Cache sichtbar? Begründen Sie Ihre Antwort. Welche Informationen sehen Sie sonst (noch) im ARP-Cache?
4. ICMP:
   Verwenden Sie den NETSTAT-Befehl, um zu sehen, welche und wie viele ICMP-Meldungen gesendet bzw. empfangen werden. Überlegen Sie an Hand von mindestens 2 Beispielen, wie (und warum) sich einzelne Zähler hier verändern. Mit welchen Befehlen und unter welchen Umständen können Sie gezielt bestimmte Zähler erhöhen? Geben Sie dafür mindestens 1 Beispiel an.

Übung 20: Multicasts (<= 1 Seite. Fassen Sie sich kurz, lassen Sie aber nichts wichtiges weg!)

1. Adressen:
   Sie sind mit der Konfiguration 140.78.100.180/25 an ein lokales Netzwerk angeschlossen. Was bedeuten die folgenden Adressen und wen (Beschreibung/ungefähre Anzahl) werden sie damit (sicher/wahrscheinlich) erreichen?
   255.255.255.255
   230.78.100.180
   140.78.255.255
   140.78.100.128
   140.78.100.255
   224.0.0.2
2. Multicast vs. Proxy:
   Geben Sie mindestens 5 Merkmale an, wodurch sich Proxys von Multicasts unterscheiden!
3. Diskussion: Netzwerksauslastung
   Wenn Sie nur das lokale Netz betrachten, ist dann ein Multicast oder ein Broadcast hinsichtlich der Netzwerksauslastung besser geeignet?

[Zurück zur LVA-Leitseite] [Zurück zur Übungs-Übersicht]

last modified: 2002-11-26 by Michael Sonntag