Netzwerke und Verteilte Systeme | Übung #5 | WS 2002/2003
Name: | Matr.-Nr:
abzugeben am 19. 11. 2002 | Gruppe:

[Zurück zur LVA-Leitseite] [Zurück zur Übungs-Übersicht]

Übung 14: Ethernet Wiederholung (~ 1 Seite)

- Aus welchen Teilen setzt sich ein Ethernet-Paket zusammen?
- Wie groß können die Daten (z.B. aus Sicht von IP) in einem Ethernet-Paket werden? Vergleichen Sie dabei bitte Ethernet, 802.2 (LLC) und SNAP.
- Wieso benötigt Ethernet eine "minimale Datengröße" in jedem Paket?
- Wie funktioniert die "Auto Negotiation" bei Ethernet-NICs? Was wird vereinbart? Welche Voraussetzungen müssen für Auto-Negotiation erfüllt sein?

Übung 15: IP Wiederholung (~ 1 Seite)

- Wozu werden die Netzwerkklassen A - B - C verwendet?
- Wozu dient die TTL im IP-Header? Wie funktioniert sie?
- Was ist die Aufgabe der Ports / Port-Nummern (in UDP und TCP)?
  Wie kann ein Server (z.B. HTTP-Server auf Port 80) mehrere Clients auf einem oder auch auf mehreren Rechnern (quasi) gleichzeitig bedienen, d.h. wie kann der Server erkennen, welche Anfragen von welchem Browser auf welchem Rechner kommen?
- Wie groß kann ein IP-Paket werden?
  Welche Maximalgrenzen gibt es hier?

Übung 16: IP Fragmentierung (~ 1,5 Seiten)

1. Welche Aktionen muß ein Router durchführen, der ein Paket der Größe n auf einem Link weitergeben soll, auf dem die max. Paketgröße m ist.
   - Fall 1: m > n
   - Fall 2: m = n
   - Fall 3: m < n
   Erläutern Sie kurz den/die nicht-trivialen Fall/Fälle und zeigen Sie dabei, welche Pakete (mit welchem Inhalt in den einzelnen Feldern) abgesandt werden.
2. Jemand macht folgende Aussage:
   "Wenn ein Paket in IP fragmentiert wird, so erhält der Empfänger (Destination) jeweils gleich große Fragmente, wobei die Fragmentgröße von der MTU abhängig ist. Das letzte Paket ist klarerweise eine Ausnahme und ist ev. nur 1 Byte groß."
   Stimmen Sie dieser Aussage zu? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.
3. Welche Informationen prüft der Empänger eines Fragmentes ab, um festzustellen, zu welchem Datagram das Fragment gehört? Wie groß sollte das ID-Feld sein bzw. wovon hängt die notwendige Größe des ID-Feldes ab?
4. Überlegen Sie (auch ohne Kenntnis von CLNP):
   In CLNP (ConnectionLess Network Protocol, ISO 8473, z.B. http://www.acm.org/sigcomm/standards/iso_stds/CLNP/) gibt es ein Feld "prefragmentation length", welches spezifiziert, wie lange das gesamte Datagram (alle Fragmente zusammen) sind. IP hat ein solches Feld nicht. Wie kann der Empfänger einer Nachricht die Fragmente trotzdem zusammensetzen? Wenn dieses Feld nicht notwendig ist, ist es nützlich? Wenn ja, wieso?

[Zurück zur LVA-Leitseite] [Zurück zur Übungs-Übersicht]

last modified: 2002-11-13 by Rudolf Hörmanseder