Netzwerke und Verteilte Systeme | Übung #9 | WS 2002/2003
Name: | Matr.-Nr:
abzugeben am 7. 1. 2003 | Gruppe:

[Zurück zur LVA-Leitseite] [Zurück zur Übungs-Übersicht]

Netzwerk für Übungen 23 und 24:
Gegeben sei folgendes Netzwerk:

Funktion | IP | Mask | Gateway
Router R0 | 192.168.99.254 nach außen | /? /x | x.y.z.a
Router R1 | 192.168.1.1 192.168.99.1 | /24 /? | ?
Router R2 | 192.168.2.1 192.168.99.2 | /24 /? | ?
Router R3 | 192.168.3.1 192.168.99.3 | /24 /24 | ?
Client C1 | 192.168.1.9 | /? | ?
Client C2 | 192.168.2.9 | /? | ?
Client C3 | ? | /? | 192.168.3.1
Client C99 | 192.168.99.9 | /? | ?

Übung 23: Static Routing

- Zeichnen Sie das Netzwerk auf.
- Ergänzen Sie die fehlenden, in der Tabelle mit Fragezeichen gekennzeichnten Einträge (soweit notwendig und bekannt bzw. treffen Sie plausible Annahmen).
- Welche Einträge sind in den Routingtabellen der einzelnen Systeme (zusätzlich zu den Standardwerten durch die "normale" IP-Konfiguration) einzutragen, damit alles korrekt läuft? Geben Sie diese Informationen als ROUTE ADD-Befehle getrennt für die einzelnen Systeme an.

Übung 24: Router-Advertising + Redirects

- Welche Informationen aus der Tabelle müssen Sie nicht konfigurieren, wenn Router Advertising aktiv ist.
- Welche Information können Sie aus der Konfiguration weglassen, wenn sie mit ICMP Redirects arbeiten? Ist diese Minimalkonfiguration sinnvoll?

Anmerkungen: Sie finden dieses Beispiel auch auf den Folien 295, 296, 304 (lesen Sie dazu bitte die Folien 301 bis 303) und 313.

[Zurück zur LVA-Leitseite] [Zurück zur Übungs-Übersicht]

last modified: 2002-12-11 by Rudolf Hörmanseder